erweitern / Kabel

konf. Kabelsatz für Prüftastenfunktion DFA 2, 300 mA

Konfektionierter Kabelsatz für den Doepke Fernantrieb DFA 2 zur Anpassung des Prüfstroms auf den Nennfehlerstrom des angeschlossenen RCCB.

für Auslösestrom: 300 mA

Abmessungen: L 160 mm
Außendurchmesser: 3 mm

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: DFA 2 - RC 300
Bestellnummer: 09100152
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________