erweitern / Gehäuse

Gehäuse für FI-Leistungsschalter DFL 8, abschließbar

Wand montierbares Gehäuse zum Einbau der Leistungsschalter mit Fehlerstromschutz der Baureihe DFL der Fa. Doepke.

Gehäuseart: Aufputzgehäuse
Montageart: Wandmontage
Schutzart: IP54
Abmessungen: B 295 mm × H 690 mm × T 170 mm

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: N-7-Gehäuse
Bestellnummer: 09200028
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________