erweitern / Hilfsschalter

Hilfsschalter für DRCBO 3, DAFDD 1, 2 W

Hilfsschalter/Fehlersignalschalter zur Nachrüstung der Baureihe(n) DRCBO 3, DAFDD 1 von Doepke

Hilfsschalter/Fehlersignalschalter:
geeignet für Geräteklasse: FI-/LS-Schalter
geeignet für Baureihe: DRCBO 3, DAFDD 1
Anbauseite: links
maximale Polzahl der Hauptkontakteinheit: 2
maximale Stromstärke der Hauptkontakteinheit: 40 A

Laststromkreis (Schaltkontakt):
2 Wechsler
Bemessungsspannung (AC): 250 V (min. 5 V) 
max. Bemessungsstrom AC: 4 A
Bemessungsspannung (DC): 110 V (min. 5 V)
max. Bemessungsstrom DC: 4 A
Bemessungskurzschlussstrom: 1 kA
Bemessungsisolationsspannung: 250 V

Gehäuseart: Verteilereinbaugehäuse
Montageart: Tragschiene (35 mm), Geräteanbau
Schutzart: IP20 (eingebaut: IP40)
Abmessungen: B 8,8 mm (0,5 TE) × H 80 mm × T 70 mm

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: DHi 12
Bestellnummer: 09200031
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________