erweitern / Hilfsschalter

Hilfsschalter für DRCBO 4 mit blauem Knebel

Hilfsschalter/Fehlersignalschalter zur Nachrüstung der Baureihe(n) DRCBO 4 von Doepke

Hilfsschalter/Fehlersignalschalter:
geeignet für Geräteklasse: FI-/LS-Schalter
geeignet für Baureihe: DRCBO 4
Anbauseite: links
maximale Polzahl der Hauptkontakteinheit: 4
maximale Stromstärke der Hauptkontakteinheit: 32 A

Laststromkreis (Schaltkontakt):
1 Wechsler
Bemessungsspannung (AC): 230 V (min. 12 V) 
max. Bemessungsstrom AC: 6 A
Bemessungsspannung (DC): 110 V (min. 12 V)
max. Bemessungsstrom DC: 1 A
Bemessungskurzschlussstrom: 1 kA

Gehäuseart: Verteilereinbaugehäuse
Montageart: Tragschiene (35 mm), Geräteanbau
Schutzart: IP20 (eingebaut: IP40)
Abmessungen: B 8,75 mm (0,5 TE) × H 92 mm × T 74 mm

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: DRCBO 4 Hi 2
Bestellnummer: 09200032
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________