erweitern / Hilfsschalter

Hilfs-/Fehlersignalschalter für DFS 2/4 und DHS 2/4, 1 Ö/1 W

Hilfsschalter/Fehlersignalschalter zur Nachrüstung der Baureihe(n) DFS 2, DFS 4, DHS 2, DHS 4 von Doepke

Hilfsschalter/Fehlersignalschalter:
geeignet für Geräteklasse: FI-Schutzschalter
geeignet für Baureihe: DFS 2, DFS 4, DHS 2, DHS 4
Anbauseite: links
maximale Polzahl der Hauptkontakteinheit: 4
maximale Stromstärke der Hauptkontakteinheit: 125 A

Laststromkreis (Schaltkontakt):
1 Öffner/1 Wechsler
Bemessungsspannung (AC): 230 V 
max. Bemessungsstrom AC: 6 A
Bemessungsspannung (DC): 110 V
max. Bemessungsstrom DC: 1 A

Gehäuseart: Verteilereinbaugehäuse
Montageart: Tragschiene (35 mm), Geräteanbau
Schutzart: IP20 (eingebaut: IP40)
Abmessungen: B 9 mm (0,5 TE) × H 85 mm × T 75 mm

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: DHi 11
Bestellnummer: 09200040
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________