erweitern / Schnittstellen

RS-485-/Modbus-Schnittstelle für DRCCB 5

Schnittstelle zur Visualisierung bzw. Steuerung der Fehlerstromschutzschalter Doepke DRCCB 5

serielle Schnittstelle:
Ausführung: RS-485
Protokolle: Modbus I-RTU
Übertragungsgeschwindigkeit: 38400 bit/s

Schraubklemme oben und unten (Serielle Schnittstelle):
Klemmbereich: max. 2,5 mm²

Betriebsspannung (AC): 230 V (195,5 V ... 253 V)
Betriebsfrequenz: 50 Hz

Gehäuseart: Verteilereinbaugehäuse
Montageart: Tragschiene (35 mm)
Abmessungen: B 29,9 mm (1 TE) × H 116 mm × T 79 mm 
Gehäusefarbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035)

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: DRCCB 5 CM-M
Bestellnummer: 09200060
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________