erweitern / Schnittstellen

Gateway für das e.Guard-System

Schnittstelle (IoT-Gateway) für die lokale und cloudbasierte Datenaufzeichnung, -speicherung, Visualisierung und Auswertung von Differenzströmen, die durch die Wandler DCTR B-X PoE der Fa. Doepke Schaltgeräte erfasst werden

Prozessor: Broadcom BCM2837B0 mit 4-Kern-Prozessor ARM Cortex-A53
Prozessortaktfrequenz: 1,2 GHz
Hauptspeicher: 1 GB
Prozessorkühlung: passiv mit Kühlkörper
Speicher (Flash): 32 GB
Pufferzeit Echtzeituhr: 24 h
Schnittstellen: 2 x USB A
1 x RJ45 10/100 Ethernet

Schraubklemme  (Spannungsversorgung):
Klemmbereich: min. 0,35 mm² ... max. 2,5 mm²

Betriebsspannung (DC): 12 V, 24 V (10,2 V ... 28,8 V)
max. Betriebsstromaufnahme DC: 1 A

Gehäuseart: Verteilereinbaugehäuse
Montageart: Tragschiene (35 mm)
Schutzart: IP20
Abmessungen: B 22,5 mm × H 96 mm × T 110,5 mm 
Gehäusefarbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035)

Bauvorschriften/Normen: EN 61131-2, IEC 61000-6-2, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: e.Guard-Gateway
Bestellnummer: 09344989
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________