überwachen / Differenzstromanalysesysteme

Messwandler für DRCA-1-Set, 105 mm Ø (innen)

Die Messwandler der Baureihe DRCA 1 CT bilden zusammen mit der Erfassungseinheit DRCA 1 ein Differenzstrom-Analysesystem. Andere Erfassungseinheiten können mit diesem Wandlertyp nicht betrieben werden. Die Wandler zeichnen sich durch einen weiten Erfassungsfrequenzbereich aus.

Differenzstromerfassungscharakteristik: A
: 
Frequenzbereich Ansprechdifferenzstrom Typ A: 0 Hz ... 100 kHz
Wandler geeignet für: DRCA 1

Wandler primärseitig:
Bemessungsspannung (AC): 0 V ... 690 V
Bemessungsstrom: 250 A
Bemessungsfrequenz: 10 Hz ... 100 kHz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit: 8 kV / Kategorie IV  

Gehäuseart: Aufputzgehäuse
Montageart: Wandmontage
Schutzart: IP20
Abmessungen: B 165 mm × H 174 mm × T 71 mm
Innendurchmesser: 105 mm

Bauvorschriften/Normen: EN 61010-1, VDE 0411 Teil 1

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: DRCA 1 CT 105
Bestellnummer: 09352059
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________