erweitern / Sensoren

Lichtsensor 0,1 lux - 100000 lux, IP44, Wandmontage

Lichtsensor LF 1 zum Dämmerungsschalter EDS

min. Sensor Messbereich Helligkeit: 0,1 lux
max. Sensor Messbereich Helligkeit: 100000 lux

Gehäuseart: Aufputzgehäuse
Montageart: Wandmontage
Schutzart: IP44
Abmessungen: B 40 mm × H 84 mm × T 42 mm

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: LF 1
Bestellnummer: 09500029
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________