steuern / Regen- und Windsensoren

Regenwächter

beheizter Regenwächter mit Wechslerkontakt

Lastausgang (Relais):
Bemessungsspannung (AC): 30 V 
Bemessungsspannung (DC): 30 V

Betriebsspannung (AC): 21,6 V ... 26,4 V
max. Betriebsstromaufnahme AC: 0,4 A
Betriebsspannung (DC): 21,6 V ... 26,4 V
max. Betriebsstromaufnahme DC: 0,4 A

Montageart: Geräteanbau, Wandmontage
Schutzart: IP54
Abmessungen: B 80 mm × H 82 mm × T 58 mm

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: SIRW
Bestellnummer: 09500207
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________