steuern / Regen- und Windsensoren

Anemometer-Auswerteeinheit (Windrelais)

Windrelais zur Auswertung des Windsensor-Signals vom SIWS mit einstellbarer Empfindlichkeit

Lastausgang (Relais):
1 Wechsler
Bemessungsspannung (AC): 230 V
Bemessungsstrom AC (typ.): 2 A 
Bemessungsfrequenz: 50 Hz

Betriebsspannung (DC): 24 V (21,5 V ... 26,5 V)

Gehäuseart: Verteilereinbaugehäuse
Montageart: Tragschiene (35 mm)
Schutzart: IP20
Abmessungen: B 36 mm (2 TE) × H 85 mm × T 65 mm

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: SIWR
Bestellnummer: 09500208
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________