erweitern / Hilfsschalter

Hilfs-/Signalschalter für die Baureihe DMCB 2, 1 Ö/1 S

Hilfsschalter zur Nachrüstung der Baureihe(n) DMCB 2 von Doepke

Hilfsschalter:
geeignet für Geräteklasse: Leitungsschutzschalter
geeignet für Baureihe: DMCB 2
Anbauseite: rechts

Laststromkreis (Schaltkontakt):
1 Öffner/1 Schließer
Bemessungsspannung (AC): 250 V 
max. Bemessungsstrom AC: 6 A
Bemessungsspannung (DC): 110 V
max. Bemessungsstrom DC: 2 A
Bemessungsisolationsspannung: 440 V

Gehäuseart: Verteilereinbaugehäuse
Montageart: Tragschiene (35 mm), Geräteanbau
Schutzart: IP20 (eingebaut: IP40)
Abmessungen: B 9 mm (0,5 TE) × H 90 mm × T 66 mm

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: DMCB 2 Hi 1
Bestellnummer: 09915086
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________