erweitern / Arbeitsstrom-/Unterspannungsauslöser

Arbeitsstromauslöser für DMCB 2, 230 V AC

Arbeitsstromauslöser zur Nachrüstung der Baureihe(n) DMCB 2 von Doepke

Arbeitsstromauslöser:
geeignet für Geräteklasse: Leitungsschutzschalter
geeignet für Baureihe: DMCB 2
Anbauseite: links
maximale Polzahl der Hauptkontakteinheit: 4
maximale Stromstärke der Hauptkontakteinheit: 125 A 

Gehäuseart: Verteilereinbaugehäuse
Montageart: Tragschiene (35 mm), Geräteanbau
Schutzart: IP20 (eingebaut: IP40)
Abmessungen: B 27 mm (1,5 TE) × H 90 mm × T 80,5 mm

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: DMCB 2 ASA 1
Bestellnummer: 09915087
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________