erweitern / Hilfsschalter

Hilfsschalter für DLS 6, 1 Ö/2 S

Hilfsschalter zur Nachrüstung der Baureihe(n) DLS 6 von Doepke

Hilfsschalter:
geeignet für Geräteklasse: Leitungsschutzschalter
geeignet für Baureihe: DLS 6
Anbauseite: rechts
maximale Polzahl der Hauptkontakteinheit: 4
maximale Stromstärke der Hauptkontakteinheit: 125 A

Laststromkreis (Schaltkontakt):
1 Öffner/2 Schließer
Bemessungsspannung (AC): 230 V 
max. Bemessungsstrom AC: 10 A
min. Bemessungsleistung: 0,1 VA

Gehäuseart: Verteilereinbaugehäuse
Montageart: Tragschiene (35 mm), Geräteanbau
Schutzart: IP20 (eingebaut: IP40)
Abmessungen: B 8,8 mm (0,5 TE) × H 87 mm × T 68,3 mm

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: DHi 6
Bestellnummer: 09917987
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________