erweitern / Klemmen und Kappen

Einspeiseblock ES/50 G/S, anreihbar

Einspeiseblock geeignet für Einspeisung in Sammelschienen.

Gabel, Stift 

Klemmeneigenschaften: geeignet für Flachschiene, geeignet für Rundleiteranschluss

Bemessungsspannung (AC): max. 1000 V 
max. Bemessungsstrom AC: 160 A

Schraubklemme :
Anschlussquerschnitt eindrähtig: 1-Leiter: 6 mm² ... 50 mm²
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig: 1-Leiter: 6 mm² ... 50 mm²
Anschlussquerschnitt feindrähtig mit AEH: 6 mm² ... 50 mm²

Schutzart: IP20
Abmessungen: B 17,75 mm × H 35,3 mm × T 29,8 mm

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: ES/50 G/S
Bestellnummer: 09920090
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________