erweitern / Klemmen und Kappen

Einspeiseklemme, Gabelschuhausführung

Einspeiseklemme geeignet für Phasenschiene Gabelschuh.

Gabel  (Geräteanschluss):

Klemmeneigenschaften: geeignet für Flachschiene, geeignet für Rundleiteranschluss

Polzahl (gesamt): 1
Bemessungsspannung (AC): max. 690 V 
max. Bemessungsstrom AC: 80 A

Schraubklemme  (Einspeisung):
Anschlussquerschnitt eindrähtig: 1-Leiter: 6 mm² ... 25 mm²
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig: 1-Leiter: 6 mm² ... 25 mm²
Anschlussquerschnitt feindrähtig mit AEH: 4 mm² ... 16 mm²
Anschlussquerschnitt AWG, eindrähtig: 9 ... 4

Montageart: Schraube
Schutzart: IP20
Abmessungen: B 13 mm × H 16,5 mm × T 31 mm

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: AS 25-Gi
Bestellnummer: 09920104
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________