erweitern / Verdrahtungsmaterial

DAFDD-Sammelschiene, Gabel, 2-polig, 10 mm²

DAFDD-Sammelschienen für Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtungen DAFDD
Ausführung Anschluss: Gabel
Breite in Teilungseinheiten: 12
Phasenanordnung: (L, N, S) x 4
Querschnitt Schiene: 10 mm²
Teilungsmaß Schiene: 17,8
Länge: 202 mm
Bemessungsspannung AC: 500 V
Bemessungsstrom AC (typ.): 63 A
N-Leiter vorhanden

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: B G12TE-1/N/S-10
Bestellnummer: 09920130
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________