schalten / Schwimmerschalter

Schwimmerschalter (leeren), Anschlusskabel 5 m, Gummileitung, Schutzleiter

Schwimmerschalter für die Füllstandsüberwachung
Funktion: leeren

Laststromkreis (Schaltkontakt):
1 Schließer
Polzahl (gesamt): 1
Bemessungsspannung (AC): 250 V
Bemessungsstrom AC (typ.): 10 A 
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 10 A 
Kabeltyp: H07RN-F 3G1
Länge Anschlusskabel: 5 m

Gehäuseart: geschlossen
Schutzart: IP68
Abmessungen: B 105 mm × H 81 mm × T 42 mm

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: Champ 1 GS-L 05 m
Bestellnummer: 09921004
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________