schalten / Schwimmerschalter

Schwimmerschalter (füllen/leeren), Anschlusskabel 10 m, Gummileitung, fäkaliengeeignet

Schwimmerschalter für die Füllstandsüberwachung
Funktion: füllen/leeren

Laststromkreis (Schaltkontakt):
1 Wechsler
Polzahl (gesamt): 1
Bemessungsspannung (AC): 250 V
Bemessungsstrom AC (typ.): 10 A 
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 10 A 
Kabeltyp: H07RN-F 3X1
Länge Anschlusskabel: 10 m

Gehäuseart: geschlossen
Schutzart: IP68
Abmessungen: H 156 mm
Außendurchmesser: 100 mm

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: Champ 2 G-L/F HD 10 m
Bestellnummer: 09921071
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________