erweitern / Hilfsschalter

Hilfsschalter für FI/LS-Schalter DRCBO 3 und LS-Schalter ELS 3

Hilfsschalter/Fehlersignalschalter zur Nachrüstung der Baureihe(n) DRCBO 3, ELS 3 von Doepke

Hilfsschalter/Fehlersignalschalter:
geeignet für Geräteklasse: FI-/LS-Schalter, Leitungsschutzschalter
geeignet für Baureihe: DRCBO 3, ELS 3
Anbauseite: links
maximale Polzahl der Hauptkontakteinheit: 4
maximale Stromstärke der Hauptkontakteinheit: 40 A

Laststromkreis (Schaltkontakt):
1 Öffner/1 Schließer
Bemessungsspannung (AC): 250 V (min. 5 V) 
max. Bemessungsstrom AC: 4 A
Bemessungsspannung (DC): 110 V (min. 5 V)
max. Bemessungsstrom DC: 4 A
Bemessungskurzschlussstrom: 1 kA
Bemessungsisolationsspannung: 250 V

Gehäuseart: Verteilereinbaugehäuse
Montageart: Tragschiene (35 mm), Geräteanbau
Schutzart: IP20 (eingebaut: IP40)
Abmessungen: B 9 mm (0,5 TE) × H 80 mm × T 70 mm

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: Hi 11
Bestellnummer: 09950012
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________