erweitern / Einbausteckdosen

Einbausteckdosen 250 V AC/16 A, Verteilereinbau/Wandmontage

Steckdose mit Schutzkontakt für den Verteilereinbau

Laststromkreis:
Bemessungsspannung (AC): 250 V
Bemessungsstrom AC (typ.): 16 A 
Bemessungsfrequenz: 50 Hz

Montageart: Wandmontage
Schutzart: IP20
Abmessungen: B 44 mm (2,5 TE) × H 85 mm × T 65,5 mm

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: RDS 6
Bestellnummer: 09980028
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________