erweitern / Wiedereinschaltsperren

Wiedereinschaltsperre,  Kunststoffschloss, gelb

Tytan II Wiedereinschaltsperre zur Durchführung der Maßnahme "vor Wiedereinschalten sichern" bei Wartungs- und Reparaturarbeiten. Das Schloss wird in einer Aufbewahrungsbox geliefert, die sich auf einer Tragschiene befestigen lässt.
Gehäusefarbe: gelb

Gehäuseart: Verteilereinbaugehäuse
Montageart: Tragschiene (35 mm)
Abmessungen: B 54 mm (3 TE) × H 45 mm × T 74 mm

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: Tytan II D0 WES-K-ge
Bestellnummer: 09980138
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________