schützen / Sicherungslasttrennschalter

D0-Sicherungslasttrennschalter Tytan, 3p, 2 A - 63 A, Stromschienenmontage

Hauptsicherungslasttrennschalter für D01- und D02-Sicherungen als Leergehäuse für die Stromschienenmontage

Laststromkreis (Schaltkontakt):
Polzahl (gesamt): 3
Bemessungsspannung (AC): 400 V 
max. Bemessungsstrom AC: 63 A
Bemessungskurzschlussstrom: 50 kA
Bemessungsisolationsspannung: 690 V 

elektrische Lebensdauer: min. 1500 Schaltspiele

Gehäuseart: Verteilereinbaugehäuse
Montageart: Stromschienenmontage
Schutzart: IP20C (hinter Frontplatte mit eingesetzten Sicherungs-Steckern)
Abmessungen: B 81 mm (4,5 TE) × H 86 mm × T 70 mm

Bauvorschriften/Normen: EN 60947-3

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: Tytan II D0-63-3/B
Bestellnummer: 09980400
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________