schalten / Unterspannungsmessrelais

Unterspannungsmessrelais, Schaltschwelle 160 V ... 240 V AC

Unterspannungsmessrelais mit einstellbarer Schaltschwelle
Betriebsspannung (AC): 230 V, 400 V (161 V ... 440 V)
Auslöseverzögerung: 200 ms

Laststromkreis (Relais):
1 Wechsler
Bemessungsspannung (AC): 250 V 
max. Bemessungsstrom AC: 5 A
Bemessungsfrequenz: 48 Hz ... 63 Hz
max. Bemessungsschaltvermögen: 5 A
Schaltfrequenz: max. 60 1/min (bei 100 VA ohmscher Last, max. 6/min bei 1000 VA ohmscher Last)
max. Bemessungsleistung: 1250 VA

Gehäuseart: Verteilereinbaugehäuse
Montageart: Tragschiene (35 mm)
Schutzart: IP40
Abmessungen: B 17,5 mm (1 TE) × H 87 mm × T 65 mm

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: RUR 3
Bestellnummer: 09980718
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________