schalten / Steuertaster

Steuertaster, 16 A, 1 Ö/1 S

Steuertaster

Betriebsspannung (AC): 230 V
Betriebsfrequenz: 50 Hz

Steuereingang:
Bemessungsspannung (AC): 250 V

Laststromkreis (Schaltkontakt):
1 Öffner/1 Schließer
Polzahl (gesamt): 2
Bemessungsspannung (AC): 250 V
Bemessungsstrom AC (typ.): 16 A 
Bemessungsfrequenz: 50 Hz

Gehäuseart: Verteilereinbaugehäuse
Montageart: Tragschiene (35 mm)
Schutzart: IP40
Abmessungen: B 18 mm (1 TE) × H 90 mm × T 65 mm

Bauvorschriften/Normen: EN 60715, EN 60669-1, VDE 0632-1, EN 60068-1

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: RT 016-110
Bestellnummer: 09981085
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________