erweitern / Meldegeräte/Bedienpanel

Leuchtmelder, LED rot, 230 V AC

Leuchtmelder zur Anzeige von Betriebszuständen

LED (Leuchtmelder):
Farbe: rot 
Leuchtstärke: 15 mcd

Betriebsspannung (AC): 50 V ... 240 V
Betriebsspannung (DC): 110 V ... 240 V

Gehäuseart: Verteilereinbaugehäuse
Montageart: Tragschiene (35 mm)
Schutzart: IP40
Abmessungen: B 18 mm (1 TE) × H 90 mm × T 70,5 mm

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: RL 230-1RT
Bestellnummer: 09981092
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________