erweitern / Kondensatorblöcke

Kondensatorblock für Spannungserhöhungen an RS

Kondensatorblock zur Erhöhung der maximalen Anzahl von Leuchttastern für die Ansteuerung der Doepke Stromstoßschalter RS bzw. RSZ.

Betriebsspannung (AC): 240 V

Gehäuseart: Verteilereinbaugehäuse
Montageart: Tragschiene (35 mm)
Schutzart: IP20
Abmessungen: B 18 mm (1 TE) × H 90 mm × T 70,5 mm

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: RS-KB
Bestellnummer: 09981096
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________