erweitern / Meldegeräte/Bedienpanel

Meldepanel

Das Anzeige- und Meldepanel DMRP 230 dient der optischen und akustischen Fernanzeige des Schaltzustandes von Schutz- und Überwachungsgeräten mit Meldekontakten, die als Schließer ausgeführt sind und Netzspannung schalten dürfen.

LED (Alarm):
Farbe: rot 

Betätigungstaste (Alarm-Reset):
Farbe: schwarz

Hauptalarmausgang (Halbleiter):
1 Schließer 
Bemessungsspannung (DC): 24 V
max. Bemessungsstrom DC: 0,01 A
Bemessungsisolationsspannung: 250 V

Betriebsspannung (AC): 230 V (195,5 V ... 253 V)
Betriebsfrequenz: 50 Hz

Gehäuseart: Verteilereinbaugehäuse
Montageart: Tragschiene (35 mm)
Schutzart: IP20 (eingebaut: IP40)
Abmessungen: B 36 mm (2 TE) × H 85 mm × T 65 mm

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: DMRP 230
Bestellnummer: 09981110
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________