steuern / Regen- und Windsensoren

Anemometer

Windsensor für Wandmontage (Teleskophalterung) in Verbindung mit Auswerterelais SIWR; Schaltschwellen einstellbar

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: SIWS
Bestellnummer: 09500206
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________