schalten / Zeitschaltuhren

Zeitschaltuhr mit Sonnenauf- und -untergangszeiten, 230 V AC

Die DTSW Astro 1 ist eine Digitalschaltuhr mit astronomischer Aktualisierung, die zur Steuerung elektrischer Anlagen entwickelt wurde, die solare Bezugsparameter benötigen, insbesondere Sonnenaufgangs- und -untergangszeiten an einem bestimmten Standort an jedem Tag des Jahres. Sie kann zu einer bestimmten Tageszeit bestimmte Aktionen ausführen und sich auch bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang ein- oder ausschalten. Für die astronomischen Vorgänge lässt sich für die Kanäle C1 und C2 ein Korrekturwert vorgeben. Die Schaltuhr verfügt außerdem über eine Reihe von Zusatzfunktionen, wie: automatische Umstellung auf Sommerzeit/Standardzeit, vier Ferienzeiten und verstellbare Bildschirmhelligkeit. Die Menüs können in mehreren Sprachen angezeigt werden und zeigen einen Zeitplan auf der Anzeige, der den Plan für den aktuellen Tag darstellt. Das Gerät verfügt über zwei unabhängige, spannungsfreie Schaltkreise, die das Programmieren von bis zu 40 Aktionen für Kanal 1 und/oder Kanal 2 ermöglichen.
Schaltuhrprogramme: Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Stundenprogramm, Tagesprogramm, Wochenprogramm, Ferienprogramm
Schaltuhr-Funktionen: quarzgesteuert, potenzialfreier Schaltkontakt, Handbedienung möglich
Schaltuhr Anzahl Speicherplätze: 40
Schaltintervall: min. 1 min ... max. 1 w
Gangreserve: 48 h
Gangreserve mit Batterie: 87600 h

Laststromkreis (Relais):
2 Wechsler
Bemessungsspannung (AC): 250 V
Bemessungsstrom AC (typ.): 16 A 
Bemessungsfrequenz: 50 Hz ... 60 Hz 

Betriebsspannung (AC): 230 V

Gebrauchslage: beliebig

Gehäuseart: Verteilereinbaugehäuse
Montageart: Tragschiene (35 mm)
Schutzart: IP20
Abmessungen: B 35 mm (2 TE) × H 88 mm × T 65 mm

Bauvorschriften/Normen: EN 60529, EN 60335-1

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: DTSW Astro 1
Bestellnummer: 09800037
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________