erweitern / Wiedereinschaltsperren

Wiedereinschaltsperre für DFS/DHS

Wiedereinschaltsperre zur Durchführung der Maßnahme "vor Wiedereinschalten sichern" bei Wartungs- und Reparaturarbeiten; geeignet für Doepke Fehlerstromschutzschalter DFS und Hauptschalter DHS.
plombierbar bzw. zu sichern durch ein handelsübliches Vorhängeschloss

Montageart: Geräteanbau
Abmessungen: B 17 mm × H 29 mm × T 2,5 mm

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: WES
Bestellnummer: 09913993
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________