erweitern / Klemmen und Kappen

Endkappe für Phasenschienen, 2+3-polig, 35 mm²

Endkappe zur Abdeckung der offenen Enden von abgelängten Phasenschienen.

geeignet für: ablängbare D0-Sammelschienen
Ausführung Zubehör: Abschirmung Endstück
Gehäuseform: rechteckig
Polzahl Schiene: 2, 3
geeignet für Schienenquerschnitt: 35 mm²

Abmessungen: B 30,5 mm × H 15,4 mm × T 7 mm

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: EK-2/3/35
Bestellnummer: 09920094
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________