erweitern / Klemmen und Kappen

Endkappe für Phasenschienen, 2-polig (16 mm<sup>2</sup>), 3-polig (10 mm²/16 mm<sup>2</sup>)

Endkappe zur Abdeckung der offenen Enden von abgelängten Phasenschienen.

geeignet für: ablängbare D0-Sammelschienen
Ausführung Zubehör: Abschirmung Endstück
Gehäuseform: rechteckig
Polzahl Schiene: 2, 3
geeignet für Schienenquerschnitt: 10, 16 mm², mm²

Abmessungen: B 17 mm × H 9 mm × T 16,9 mm

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: EK-2/3/10/16
Bestellnummer: 09920098
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________