erweitern / Klemmen und Kappen

Endkappe für Phasenschienen, 4-polig, 10 mm²/16 mm²

Endkappe zur Abdeckung der offenen Enden von abgelängten Phasenschienen.

geeignet für: ablängbare D0-Sammelschienen
Ausführung Zubehör: Abschirmung Endstück
Gehäuseform: rechteckig
Polzahl Schiene: 4
geeignet für Schienenquerschnitt: 10, 16 mm², mm²

Abmessungen: B 22,9 mm × H 8 mm × T 17 mm

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: EK-4/10/16
Bestellnummer: 09920102
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________