erweitern / Klemmen und Kappen

Endkappe für Phasenschienen GM.3.57…, 3-polig, 10 mm²/16 mm²

Endkappe zur Abdeckung der offenen Enden von abgelängten Phasenschienen.

geeignet für: ablängbare FI- und LS-Sammelschienen GM.3.57...
Ausführung Zubehör: Abschirmung Endstück
Gehäuseform: rechteckig
Polzahl Schiene: 3
geeignet für Schienenquerschnitt: 10, 16 mm², mm²

Abmessungen: B 15,5 mm × H 8 mm × T 17,5 mm

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: EK-3/10/16
Bestellnummer: 09920103
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________