erweitern / Verdrahtungsmaterial

Sammelschiene für DRCBO 4 Typ B/B+, Gabel, 4-polig, 10 mm², 12 TE, 63 A

DRCBO 4-Sammelschienen für FI/LS-Kombinationen DRCBO 4 Typ B und B+
Ausführung Anschluss: Gabel
Breite in Teilungseinheiten: 12
Phasenanordnung: L1, N, L2, N (L3), N, L1, N, L2, N
Querschnitt Schiene: 10 mm²
Teilungsmaß Schiene: 17,8
Länge: 212 mm
Bemessungsspannung AC: 480 V
Bemessungsstrom AC (typ.): 63 A
N-Leiter vorhanden

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: BG4.5.10
Bestellnummer: 09920153
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________