erweitern / Verdrahtungsmaterial

Sammelschiene für DRCBO 4 Typ B/B+, Gabel, 4-polig, 16 mm², 13 TE, 80 A

DRCBO 4-Sammelschienen für FI/LS-Kombinationen DRCBO 4 Typ B und B+
Ausführung Anschluss: Gabel
Breite in Teilungseinheiten: 13
Phasenanordnung: 3 x (L1, L2, L3, N)
Querschnitt Schiene: 16 mm²
Teilungsmaß Schiene: 17,8
Länge: 232 mm
Bemessungsspannung AC: 480 V
Bemessungsstrom AC (typ.): 80 A
N-Leiter vorhanden

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: BG4.3.16
Bestellnummer: 09920156
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________