erweitern / Verdrahtungsmaterial

Sammelschiene für DRCBO 4 Typ B/B+, Gabel, 4-polig, 16 mm², 8,5 TE, 80 A

DRCBO 4-Sammelschienen für FI/LS-Kombinationen DRCBO 4 Typ B und B+
Ausführung Anschluss: Gabel
Breite in Teilungseinheiten: 8,5
Phasenanordnung: L1, L2, L3, N, L1, L2, L3, N
Querschnitt Schiene: 16 mm²
Teilungsmaß Schiene: 17,8
Länge: 152 mm
Bemessungsspannung AC: 480 V
Bemessungsstrom AC (typ.): 80 A
N-Leiter vorhanden

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: BG4.2.16
Bestellnummer: 09920159
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________