erweitern / Klemmen und Kappen

Berührschutz für Schiene mit Gabelschuh

Berührschutzkappe zum Abdecken freier Anschlüsse bei Sammel- bzw. Phasenschienen des Eurovario-Systems

Montageart: Geräteanbau
Abmessungen: B 85 mm × H 11,6 mm × T 18,5 mm
Gehäusefarbe: gelb

Abmessungen: B 85 mm × H 11,6 mm × T 18,5 mm

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: EV-S BS
Bestellnummer: 09920160
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________