erweitern / Verdrahtungsmaterial

Sammelschiene, Gabel, 4-polig, 80 A, 16 mm², 965 mm, ablängbar

FI- und LS-Sammelschienen ablängbar 1000 mm, ablängbar
Ausführung Anschluss: Gabel
Breite in Teilungseinheiten: 54
Phasenanordnung: L1+N, L2+N, L3+N
Querschnitt Schiene: 16 mm²
Teilungsmaß Schiene: 17,8
Länge: 965 mm
Bemessungsspannung AC: 500 V
Bemessungsstrom AC (typ.): 80 A
N-Leiter vorhanden
Dielektrizitätszahl: 4

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: GM.4.54.130/16/N
Bestellnummer: 09920304
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________