erweitern / Klemmen und Kappen

Doppelklemme für D0-Lasttrenner 3-pol 3x2x35

Einspeiseklemme geeignet für Coron/Tytan II.

Steg  (Geräteanschluss):

Polzahl (gesamt): 3 

Schraubklemme  (Einspeisung):
Anschlussquerschnitt eindrähtig: 1-Leiter: 1,5 mm² ... 35 mm²
Anschlussquerschnitt AWG, eindrähtig: 15 ... 2

Montageart: Schraube
Abmessungen: B 80,5 mm × H 43,7 mm × T 28,8 mm

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: DK D0
Bestellnummer: 09980140
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________